[bookmark: _Toc29984][bookmark: _Toc20549][bookmark: _Toc5568]嵩明县“十五五”水安全保障规划
（征求意见稿）

[bookmark: _GoBack]为深入贯彻落实“十五五”时期水利高质量发展战略部署，全面提升嵩明县水安全保障能力，系统补齐水利基础设施短板，基于嵩明县水安全现状，特制定本规划。
[bookmark: _Toc13755]一、总体要求
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚定不移践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神。锚定水利高质量发展目标，以满足人民群众日益增长的水安全保障需求为根本宗旨，聚焦水旱灾害防御、供水保障、粮食生产灌溉、水生态环境保护、智慧水利建设等领域的突出短板，通过统筹发展和安全，系统推进水治理体系与治理能力现代化，构建功能完备、协同联动、保障有力、绿色智慧的现代化水安全保障网络，为嵩明县经济社会高质量发展提供坚实的水利支撑。
到2030年，全县基本建成现代化水安全保障体系，一是防洪抗旱减灾能力显著提升：全面补齐水旱灾害防御短板，县级防洪抗旱减灾体系更加完善。重要河段防洪达标率提升至88.1%，重点城镇防洪标准达到规范要求；二是城乡供水保障能力明显增强：农村供水“3+1”标准化建设和管护模式全面落地，农村自来水普及率达到98%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到78%，县域统管比例达到90%；三是粮食生产灌溉供水保障稳固可靠：农田灌溉设施体系进一步完善，有效灌溉面积稳步扩大，农田灌溉水有效利用系数提高至0.59；四是水生态环境持续向好：河库生态环境持续改善，空间管控更加严格，重点河库生态流量保障程度达到90%以上，优良水体比例达64.5%以上；五是智慧水利水平大幅提高：数字孪生水利建设取得显著进展，水利数字化、网络化、智能化水平明显提升；六是水资源节约集约利用程度显著提升：水资源刚性约束制度全面落实，节水型社会建设达到更高水平，全县用水总量控制在2.06亿立方米，万元GDP用水量下降10%，水资源支撑经济社会发展的能力持续增强。
[bookmark: _Toc6947]二、任务举措
（一）完善防洪灾害防御体系，保障防洪安全
持续推进“一江八河”堤防建设与河道整治，加快实施病险水库（水闸）除险加固，及时消除工程安全隐患。系统开展河道清淤疏浚、岸坡整治，提升河道行洪能力。完善山洪灾害监测预警体系与监测站点，健全群测群防机制，提升山洪灾害防御响应能力。统筹推进河道整治，提升县城和重点城镇防洪排涝标准。构建以水库、河道堤防为主体，工程与非工程措施相结合的防洪减灾网络，健全水旱灾害应急联动机制，全面提升全县水旱灾害防御能力，保障人民群众生命财产安全。
	专栏1  完善防洪灾害防御体系

	1.河道防洪标准全面提升
嵩阳街道主要城区河道防洪设计标准提升至50年一遇；小街镇、杨林镇、牛栏江镇、杨桥街道办事处城区段河道防洪标准提升至20年一遇；杨林工业园区、云南职教新城、云南省花卉园区河道防洪标准提升至20年一遇；其余河道两岸村庄及耕地防洪标准提升至10年一遇。

	2.病险水库（水闸）全面清零
遵循“应查尽查、应除尽除”原则，及时开展安全鉴定，完成全县现存5座病险水库（水闸）的除险加固任务。结合水库物业化管理及维修养护，及时更新改造老化失修的闸门、启闭设备和溢洪道设施，补齐工程运行安全短板，恢复水库原有防洪、调蓄功能，确保工程运行安全稳定。

	3.山洪灾害防御能力全面提升
依托现有山洪灾害监测预警站点设备，优化监测预警信息发布渠道。完善县、镇、村三级山洪灾害防御责任体系和群测群防工作机制，定期开展防御演练，提升基层灾害应急响应处置能力，最大程度降低山洪灾害损失。


[bookmark: _Toc32018]（二）支撑和融入市级水网工程体系，保障供水安全
深挖县域现有水源调蓄潜力，通过水库清淤扩容、库群联通联调、灌区节水改造多重路径，提升骨干水资源配置与蓄水供水能力。紧扣城乡供水不均衡、不充分突出问题，坚持“建大、并中、减小”发展路径，聚焦水质净化、老旧管网更新、工程长效管护三大重点，推动城乡供水工程规模化整合改造，严格落实农村供水“三个责任”“三项制度”，逐步实现城乡供水同网、同质、同服务、同管理一体化发展。主动对接清水海引水、牛栏江补水、滇中引水等市级重大引调水工程，积极争取水资源配置指标，补齐县域跨流域调配短板，强化极端干旱、突发供水事故应急保障能力，稳定保障城乡居民基本生活用水需求。
	专栏2  支撑和融入市级水网工程体系

	1.源调控能力提升工程
实施大石头水库清淤扩容试点项目，推进弥良河—大冲河水库连通渠建设，打通库群互联互通通道，实现多水库联合调度，优化区域水资源时空配置与调蓄能力。

	2.城乡供水一体化提质工程
分批实施农村供水保障提升专项行动，全域改造老旧供水管网、配套水质净化消毒设施，打通县域供水管网互联互通脉络，构建统一规划、统一建设、统一管护的城乡供水新格局。

	3.应急供水保障工程
对接市级水网主干管线，优化县域水资源配置格局，完善干旱应急备用水源体系，全面提升极端气候条件下供水安全韧性。


[bookmark: _Toc10946]（三）打造“新时代元阳梯田”灌溉体系，保障粮食安全
对标“新时代元阳梯田”建设标准，以大型灌区续建配套现代化改造为核心抓手，完善骨干渠系与田间输配水网络，全域推广管道输水、精准计量，打通农田灌溉“最后一公里”堵点。统筹整合各类农田水利建设资金，科学优化灌区灌排布局，健全旱涝统筹调度机制，持续提升灌区抗旱排涝综合保障能力，夯实粮食稳产增产水利基础。坚持常态化开展农业水价综合改革，足额落实工程运维经费；持续推进精准补贴、节水奖励，充分调动用水户节水积极性，推动灌区工程长效良性运行。
	专栏3  打造“新时代元阳梯田”灌溉体系

	1.灌区骨干设施完善工程
完成嵩明大型灌区续建配套与现代化改造项目初步设计，同步推进项目“软建设”，获得上级资金支持后及时开工建设。

	2.田间灌排配套工程
统筹推进小型农田水利、老旧泵站沟渠改造、田间输水管网配套，扩大有效灌溉面积，全面提升农田输水效率。

	[bookmark: _Toc31531]3.农业水价改革深化工程
认真贯彻落实既定改革政策，强化农业水费收取和使用情况监督检查，确保农业水费“取之于水、用之于水”，逐步构建“以水养水”良性运行模式。


（四）完善复苏河湖治理体系，保障生态安全
以河库生态流量刚性管控为核心，科学核定全域河库生态基流目标，统筹平衡生活、生产、生态用水需求，布设生态流量自动监测站点，建立预警调度闭环机制，保障河库基本生态用水，维持河库自然生态功能。以小流域为治理单元，全域实施坡耕地整治、生态清洁小流域建设，严格落实生产建设项目水土保持“三同时”制度，严控人为新增水土流失。系统开展“一江八河”水环境综合整治，清退侵占河湖岸线乱象，修复自然滨水空间，持续提升断面水质达标率，打造河畅、水清、岸绿、景美的宜居水生态廊道。
	专栏4  完善复苏河湖治理体系

	1.河库生态流量保障工程
落实生态流量常态化管控要求，在重点干支河流布设自动化监测站点，完善监测、预警、调度全链条管理制度，保障河库生态用水足额稳定供给。

	2.水土流失系统治理工程
实施分水沟小流域坡耕地综合治理、老草凹生态清洁小流域示范项目，从严管控生产建设项目水土保持，巩固水土流失治理成效。

	3.河库岸线生态修复工程
推进弥良河入河排污口规范化整治、牛栏江（嵩明段）全域水环境综合治理，常态化排查整治河库“四乱”问题，建设滨水生态缓冲带，持续改善农村河渠库塘人居环境，稳定提升流域水环境质量。


[bookmark: _Toc28942]（五）完善数字孪生水利体系，实现智慧赋能
整合全域水利监测存量资源，升级水位、雨量、水资源、水环境、工程工况自动化监测站点，实现水情、工情、雨情实时采集、智能传输、全域覆盖。搭建一体化水利智能业务平台，开发防洪调度、水资源配置、工程运维、河库管控、节水监管等智慧应用模块，推动水利决策科学化、管理精准化、服务便捷化。按照上级数字孪生水利建设统一部署，完成嵩明县境内重点水利工程、主要河库的数字孪生底板建设，对接省市水利大数据平台，实现水利信息数据共享互通。
	专栏5  完善数字孪生水利体系

	1.全域感知网络升级工程
改造现有水利监测站点，加密重点河道、水库、灌区监测点位，提升多要素监测精度与覆盖范围，实现监测数据实时回传、自动分析。

	2.水利智能业务应用工程
围绕防洪减灾、水资源调度、工程管护、河库空间管控核心业务，搭建模块化智能应用场景，推动传统人工管理向数字化、智能化管控转型。

	3.数字孪生底座搭建工程
按照省、市统一技术标准，完成县域重点水利工程、主要河库数字孪生底板建设，打通上下级水利数据共享通道，实现跨层级信息互通共用。


[bookmark: _Toc14407]（六）强化节水制度政策体系，实现水资源持续利用
严格执行水资源刚性约束制度，将节水作为水资源开发、利用、调度前置条件，全面落实国家节水行动。强化用水总量、用水强度双控管理，完善农业、工业、城乡服务业用水定额体系，以定额约束抑制不合理用水需求。分领域推进节水提质：农业端普及高效节水灌溉、工业端推动循环用水改造、城镇端开展供水管网漏损治理与公共领域节水提升。实施水资源承载能力分区管控，完善水价调节、节水奖励、节水认证激励政策，持续推进节水型机关、企业、小区创建，营造全民自觉节水社会氛围，持续提升水资源对县域经济社会发展承载能力。
	专栏6  强化节水制度政策体系

	1.水资源刚性约束落地工程
细化分解县域用水总量控制指标，构建县、镇两级用水强度管控体系，强化规划、建设项目水资源论证源头管控，遏制粗放式用水。

	2.重点领域节水提升工程
分批实施农业高效节水改造、工业循环用水技改、城镇老旧管网漏损治理，推进学校、医院、园区等公共机构节水改造。

	3.节水载体全域创建工程
巩固县域节水型社会达标建设成果，多层次打造各类节水示范载体，完善节水激励配套政策，培育全民节水新风尚。


[bookmark: _Toc17079]（七）健全科技改革创新体系，实现可持续发展
立足嵩明水利发展现实需求，聚焦水旱灾害防御、水资源节约、水生态修复核心领域，补强基层水利专业人才队伍，完善人才培养、培训、激励机制。引进推广高效节水、智慧监测、生态修复成熟新技术、新工艺、新设备，全面提升水利工程建设、运维科技水平。深化水利体制机制改革，明晰各类水利工程管护主体、管护责任，创新小型水利工程物业化管护、政府购买服务新模式，保障工程长效运行。拓宽水利投融资渠道，依托县级水利投资平台发挥财政资金撬动效应，创新政企合作模式，引导社会资本参与水利项目投资、建设、运营。
	专栏7  健全科技改革创新体系

	1.水利人才队伍培优工程
针对基层水利业务短板开展常态化专题培训，充实一线专业技术力量，完善人才引进、培养、激励配套机制，吸引专业人才投身水利事业。

	2.水利先进技术推广工程
围绕高效节水灌溉、数字孪生水利、河库生态修复三大方向，落地成熟适用新技术、新设备，提升水利全流程科技赋能水平。

	3.小型水利管护机制创新工程
深化小型水利工程产权制度改革，推广物业化运维、社会化管护模式，足额落实管护主体、人员、经费，破解小型工程失管失修难题。

	4.水利投融资模式创新工程
优化水利项目多元投融资路径，放大财政资金杠杆作用，探索多元化政企合作模式，拓宽水利建设资金来源渠道。


[bookmark: _Toc20878]（八）完善水治理体制机制法治体系，提升治理效能
纵深推进河库长制落地见效，压实县、镇（街道）、村三级河长履职责任，健全跨部门协同联动机制，推动河库管理保护从“有名有责”向“有能有效”转变。强化水法治建设，配齐配强规范化水行政执法队伍，配齐执法装备，常态化开展执法业务培训，建立水行政执法与刑事司法衔接机制，严厉打击侵占河道、私采地下水、排污破坏河库等涉水违法行为。系统梳理完善水资源管理、河库保护、工程运维配套制度，构建完备县域水治理制度体系，全面提升水治理综合效能。
	专栏8完善水治理体制机制法治体系

	1.河库长制履职增效工程
完善河库长制考核督办机制，常态化开展河长履职能力培训，强化部门联合巡查、联合处置，统筹化解河库管护重难点问题。

	2.水行政执法规范化工程
推进执法队伍标准化建设，配齐执法装备，健全案件移送、联合执法机制，从严查处各类涉水违法违规行为，规范全域水事秩序。

	3.县域水制度体系完善工程
梳理修订水资源调度、水土保持、河库管控、工程管护配套管理制度，构建系统完备、贴合县域实际的水利制度框架。


（九）补齐水库移民后期扶持短板，保障移民安置区和谐稳定发展
紧扣移民群众安稳致富核心需求，聚焦安置区基础设施薄弱、产业发展滞后突出问题，持续完善移民村道路、供水、供电、公共服务配套设施，全方位改善移民生产生活条件。精准对接移民就业创业需求，开展定制化技能培训，拓宽就业增收渠道。立足安置区资源禀赋，因地制宜布局特色种植、农文旅融合产业，壮大村集体经济，持续提升移民收入水平，筑牢安置区社会和谐稳定根基。
	专栏9  补齐水库移民后期扶持短板

	1.安置区基础设施补短板工程
统筹推进移民村道路硬化、安全饮水升级、电力保障、文体广场、污水管网等配套建设，改善人居环境。

	2.移民特色产业培育工程
依托本地资源发展特色果蔬、花卉、水产养殖、乡村旅游等富民产业，扶持移民创业就业，持续壮大集体经济。

	3.移民稳定风险防控工程
全面落实移民社会保障政策，常态化排查化解矛盾风险，保障移民安置区长治久安。


[bookmark: _Toc5068]（十）投资规模匡算
本规划共统筹实施水利项目50项，规划总投资296962.52万元，按工程类型划分投资如下：防洪排涝工程：32000万元；城乡供水一体化水网工程：128581.53万元；现代化灌溉排水网工程：80628.12万元；河湖生态修复治理工程：50952.87万元；数字孪生智慧水网工程：4800万元。
[bookmark: _Toc25931]（十一）环境影响评价
本规划实施项目以防灾减灾、民生供水、农田灌溉、河库生态修复类工程为主，无高污染、高环境风险建设内容。规划实施全过程严格落实生态环境保护法律法规、项目环评及环保“三同时”制度，同步编制专项生态保护修复方案，施工期水土保持、植被保护、水质扰动管控措施落地到位后，工程短期环境负面影响可得到有效管控。整体规划契合绿色低碳发展导向，方案环境可行性良好。工程建设全过程强化生态管控，施工扰动区域同步实施植被恢复、水土保持治理，实现水利工程建设与区域生态保护协同共进。
[bookmark: _Toc18314]（十二）风险评估
本规划统筹多类型水利工程集中实施，契合县域经济社会、生态保护总体发展布局，实施基础条件良好，但仍存在四类不确定性风险，需提前谋划防控举措：
1.资金筹措保障风险
规划项目投资体量较大，单纯依靠县级财政难以足额保障建设需求；若上级专项资金争取不畅、市场化融资渠道受阻、社会资本引入不足，将延缓项目实施进度。应对举措：创新水利多元投融资模式，全力向上对接争取水利专项补助资金；拓展政府和社会资本合作、水利专项债等融资路径，发挥财政资金撬动作用，保障项目资金闭环供给。
2.项目审批与建设实施风险
多数水利项目涉及土地、林地、环评、水土保持多部门多层级审批，流程周期较长；施工阶段易受征地拆迁协调、极端天气、地质条件等外部因素干扰，造成工期滞后。应对举措：提前统筹项目前期论证，建立项目审批绿色通道，优化并联审批流程；提前开展征地群众沟通协调，科学编制施工组织方案，降低外部因素对项目推进的制约。
3.施工期生态环境扰动风险
规划项目整体环境影响可控，但施工开挖、弃土堆放、临时占地易造成局部水土流失、植被破坏、河道水质短期扰动，环保管控措施落实不到位将加剧局部生态影响。应对举措：细化施工期生态保护专项方案，同步配套截排水、挡土、植被恢复措施，完工后及时开展生态修复，最大限度降低工程建设生态扰动。
4.工程建成后长效管护风险
若工程管护机制不完善、管护主体不清晰、运维经费保障不足，小型水利工程易出现老化失修、效益衰减问题。应对举措：深化水利工程管护体制改革，明确管护责任主体，足额保障运维经费；依托数字孪生智慧水利平台实现远程常态化监管，创新物业化、社会化管护模式，保障各类水利工程长期稳定发挥效益。
三、组织保障
为确保规划各项任务落地见效，一是加强统筹协调，细化年度任务，构建分级负责、多方协同、闭环推进机制，压实责任、推动落实。二是强化要素保障，扎实推进项目前期工作，同时，主动对接上级部门争取政策、资金、项目支持，加快项目落地。三是创新多元投融资模式，拓宽水利建设资金来源，为项目实施提供稳定资金支撑。四是建立规划实施常态化跟踪评估机制，定期调度项目进展，及时协调解决推进中的堵点难点问题，保障规划各项目标任务顺利完成。五是加大宣传引导，构建全社会共同关注支持水安全保障工作的良好氛围，及时总结推广水利建设的好经验好做法，凝聚各方共识合力，推动嵩明县水利事业高质量发展，为全县经济社会持续健康发展筑牢坚实水安全支撑。

附件：1.嵩明县“十五五”水安全保障项目汇总表
      2.嵩明县“十五五”水安全保障规划分项工程统计表











附件1
嵩明县“十五五”水安全保障项目汇总表
	项目
	项目数量
	工程项目总投资

	
	（件）
	（万元）

	合计
	50
	296962.52

	一、防洪排涝网工程
	山洪沟规划治理工程
	0
	0

	
	病险水库（闸）除险加固工程
	5
	4800

	
	主要河流治理
	2
	12200

	
	小计
	7
	17000

	城乡供水网工程
	城乡供水工程
	10
	143581.53

	
	小计
	10
	143581.53

	灌溉排水网工程
	嵩明大型灌区续建配套与现代化改造项目
	1
	62084.12

	
	小型农田水利建设
	1
	6000

	
	嵩明县小型灌排泵站、沟渠改造工程
	1
	3601

	
	嵩明县小型输配水管网灌溉工程
	1
	8943

	
	小计
	4
	80628.12

	四、河湖生态网工程
	水土保持工程
	2
	2102

	
	重要河流生态廊道建设工程
	4
	22268.4

	
	水库移民后期扶持
	19
	25582.47

	
	地下水超采综合治理工程
	1
	1000

	
	小计
	26
	50952.87

	五、数字孪生网工程
	水利信息化基础设施
	3
	4800

	
	小计
	3
	4800




附件2
附件2-1昆明市嵩明县“十五五”水安全保障规划防洪排涝工程表
	项目类型
	项目名称
	项目内容
	建设时间
	计划投资（万元）
	项目类型   （A、B、C）

	
	
	
	计划开工时间
	计划完工时间
	合计
	

	主要河流治理
	花庄河（八家村水库至三十工段）治理工程
	对花庄河八家村水库至嵩明龙保段进行治理，治理长度5.5千米，满足八家村水库防洪安全
	2029年
	2031年
	9800
	C：研究阶段，储备项目

	
	嵩明县主要河流防洪提升工程
	对嵩明境内牛栏江干及主要支流险工险段及易涝段进行加固加高处理。
	2029年
	2030年
	2400
	C：研究阶段，储备项目

	病险水库（闸）除险加固工程
	嵩明县果子园闸除险加固工程
	拆除重建，消除水闸防洪安全隐患，将改善0.7万亩农田的灌溉条件，保障0.05万亩农田的防洪安全，保障下游及周边的防洪除涝安全，促进当地经济社会可持续发展。
	2026年
	2027年
	1950
	A：加快推进，优先开工

	
	嵩明县小倚伴闸除险加固工程
	在原址拆除重建，提升河道防洪功能
	2028年
	2030年
	750
	B：推进前期，力争开工

	
	嵩明县罗良闸除险加固工程
	拆除重建，项目的建设将改善1.8万亩农田的灌溉条件，保障0.4万亩农田的防洪安全，保障下游及周边的防洪除涝安全，促进当地经济社会可持续发展。
	2028年
	2030年
	1100
	B：推进前期，力争开工

	
	嵩明县老羊闸除险加固工程
	在原址拆除重建，提升河道防洪功能
	2027年
	2028年
	500
	B：推进前期，力争开工

	
	嵩明县李官村水闸除险加固工程
	在原址拆除重建，提升河道防洪功能
	2027年
	2030年
	500
	B：推进前期，力争开工
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附件2-2昆明市嵩明县“十五五”水安全保障规划城乡供水网工程表
	项目类型
	项目名称
	项目内容
	建设时间
	计划投资（万元）
	项目类型（A、B、C）

	
	
	
	计划开工时间
	计划完工时间
	合计
	

	城乡供水工程
	嵩明县城乡供水一体化三年行动项目
	新建配水管网123.6km。
	2026年
	2030年
	4100
	B：推进前期，力争开工

	
	嵩明县城乡供水一体化项目
	嵩明县嵩阳街道农村老旧供水管网改造工程：新建配水管网228.0km。
	2026年
	2030年
	69530
	B：推进前期，力争开工

	
	
	嵩明县杨桥街道农村老旧供水管网改造工程：新建配水管网281.0km。
	
	
	
	

	
	
	嵩明县小街镇农村老旧供水管网改造工程：新建配水管网330.0km。
	
	
	
	

	
	
	嵩明县杨林镇农村老旧供水管网改造工程：新建配水管网312.0km。
	
	
	
	

	
	
	嵩明县牛栏江镇农村老旧供水管网改造工程：新建水质化验室、自动监控系统。
	
	
	
	

	
	
	嵩明县农村供水水质提升工程：新建消毒、净化设施。
	
	
	
	

	
	
	杨桥街道大村子集中供水工程：新建输水管网1.7km，新建消毒、净化设施。
	
	
	
	

	
	嵩明县县城龙井片区老旧供水管网漏损治理建设项目
	1.供水管网及附属设施建设改造：新建DN300供水主管及附属设施3.5km，改造DN80~DN200供水主管及附属设施41.5km，改造DN15~DN80供水管及附属设施56.5km
	2029
	2031
	9165
	B：推进前期，力争开工

	
	
	2.开展供水管网分区计量、压力调控等工程
	
	
	
	

	
	杨林经开区公共供水管网及设施升级改造建设项目
	1.改造DN80~DN300供水主管及附属设施52km，改造DN15~DN80庭院管网及附属设施57.5km
	2028
	2032
	11200
	B：推进前期，力争开工

	
	
	2.对经开区开展供水管网分区计量、压力调控等工程
	
	
	
	

	
	嵩明县花卉园区供水管网新建改造项目
	1.供水管网及附属设施建设改造
	2030
	2031
	3375
	B：推进前期，力争开工

	
	
	新建及改造DN15~DN200供水管及附属设施20.5km
	
	
	
	

	
	
	2.开展供水管网分区计量、压力调控等工程
	
	
	
	

	
	杨林职教园区公共供水管网及设施升级改造建设项目
	1.供水管网及附属设施建设改造
	2029
	2031
	9525
	B：推进前期，力争开工

	
	
	改造DN80~DN400供水主管及附属设施41.5km，改造DN15~DN80供水管及附属设施50.5km
	
	
	
	

	
	
	2.对园区开展供水管网分区计量、压力调控等工程，并新建供水GIS智能化、信息化系统1套。
	
	
	
	

	
	嵩明县县城龙井片区及周边用水户“一户一表”提升改造工程
	改造用户水表计量设施及表箱等附属设施15200户
	2029
	2031
	8500
	B：推进前期，力争开工

	
	杨林经开区南片区增设自来水供水项目
	（一）供水主管建设：新建DN600球墨铸铁管11550米，DN600焊接钢管350米，DN800II级钢筋混凝土管250米，新建DN400球墨铸铁管30米，新建DN600弹性封闸阀16个，DN600闸阀井16座，DN400弹性封闸阀1个，DN400闸阀井1座，DN80排气阀13个，钢筋混凝土排气阀井13座，DN200泄水阀13个，砖砌排泥湿井13座，顶管井2座，配套建设2000m'高位水池3座（含附属建构筑物），以及道路开挖及恢复。主管线主要采用开槽施工，在穿越空港大道、官军路时采用顶管的形式，跨对龙河时采用明敷保温做桁架的形式。（二）配水支管完善：新建DN400球墨铸铁管1436米，新建DN200球墨铸铁管3246米，新建DN400弹性封闸阀2个，DN400闸阀井2座，新建DN200弹性封闸阀14个，DN200闸阀井14座，DN25排气阀5个，钢筋混凝土排气阀井5座，DN75泄水阀5个，砖砌排泥湿井5座，以及道路开挖及恢复。
	2029
	2031
	6299.58
	B：推进前期，力争开工

	
	嵩明县供水管网改造及漏损治理工程
	1.供水管网改造工程：改造城区DN100~DN400市政供水主管18.90km；改造DN20~DN200老小区供水管网27.60km。2.供水管网分区计量工程：建设一级分区2个，安装DN200~DN800远传电磁流量计6台；建设二级分区4个，安装DN150~DN400远传电磁流量计10台；建设三级DMA分区88个，安装DN100~DN200远传电磁水表88只。更换DN25~DN200贸易结算表578只；更换DN15~DN100的老旧机械水表13528只。更换DN100消火栓424套并配套新增机械水表；新增DN50市政用水机械水表30套；新增DN15~DN32绿化用水机械水表70套；新增DN15、DN32环卫用水机械水表30套。3.供水管网压力调控工程：结合供水管网分区建设配套新增30套压力监测计、6套综合水质仪表。4.供水智能化建设工程：整合现状应用系统，新建智慧水务数据平台中心，实现管网GIS系统、营收、表务、调度管理与漏损控制等数据互通、平台共享，管网资料可进行动态化管理。
	2028
	2030
	6886.95
	B：推进前期，力争开工

	水库扩建清淤
	大石头水库水源地内源治理与清淤工程
	对大石头水库清淤，增加水库库容及蓄水能力
	2027年
	2030年
	15000
	C：研究阶段，储备项目




附件2-3昆明市嵩明县“十五五”水安全保障规划灌溉排水网工程表
	项目类型
	项目名称
	项目内容
	建设时间
	计划投资（万元）
	项目类型（A、B、C）

	
	
	
	计划开工时间
	计划完工时间
	合计
	

	大中型灌区工程
	云南省嵩明大型灌区续建配套与现代化改造项目
	一是对部分老旧、病险节制闸进行除险加固，新建部分水闸，提升水利设施完善率。二是围绕嵩明“一江八河”走向布设供水管网和计量水表，同时兼顾水系间管网连通，形成多水源保障的供水体系，实现高效节水。三是对现有的老旧泵站进行改扩建，新建部分提水泵站，配套建设供水管网和计量水表，进一步优化水资源的时空分布。四是发展山区灌溉工程，新建蓄水池，将山里的箐沟水引至水池存储，新建水池至田间的供水主管网，配套计量设施，促进山区耕地保值增值，助力农业增产、农民增收。五是完善灌区信息化、数字孪生建设，提升管理能力和服务水平，做到管理科学。
	2026年
	2030年
	62084.12
	B：推进前期，力争开工

	小型农田水利建设
	嵩明小型农田水利建设
	小型灌区渠系配套建设。
	2026年
	2030年
	6000
	C：研究阶段，储备项目

	嵩明县小型灌排泵站、沟渠改造工程
	嵩明小型灌排泵站、沟渠改造工程
	改造铺甸心泵站、老裴庄泵站、古城寺头上泵站、水海泵站、嘉丽泽1#泵站等10座泵站，新建扬水管道3.44km；改造西冲河水库天生桥进水沟、西冲河水库七里湾龙潭进水沟3.84km。
	2026年
	2030年
	3601
	C：研究阶段，储备项目

	嵩明县小型输配水管网灌溉工程
	嵩明小型输配水管网灌溉工程
	新建小山冲坝塘至菱角塘水库输水干管、阿革勺水库输水干管。石将军水库输水干管、河西海水库输水干管、湾地已建2000m³水池输水干管、野鸭塘水库输水干管、崔家庄已建2000m³水池输水干管、老草凹水库输水干管10.7km，新建杨林河输水支管、大冲河输水支管、弥良河－普沙河－果马河输水支管、小山冲坝塘输水支管、龙潭沟坝塘输水支管、河西海水库输水支管、湾地已建2000m³水池输水支管、崔家庄已建2000m³水池输水支管、古城已建2000m³水池输水支管33.62km。
	2026年
	2030年
	8943
	C：研究阶段，储备项目



附件2-4昆明市嵩明县“十五五”水安全保障规划河湖生态网工程表
	项目类型
	项目名称
	项目内容
	建设时间
	计划投资（万元）
	项目类型（A、B、C）

	
	
	
	计划开工时间
	计划完工时间
	合计
	

	水土保持工程项目
	昆明市嵩明县集中式饮用水水源地规范化建设项目
	修建1.9m的浸塑围栏11820m，修建规格为1200×150×150（mm）界桩146棵，修建规格为1600*1200*2mm铝合金板面界标22块，修建规格为1600*1200*2mm铝合金板面宣传牌16块，修建规格为1500*600*2mm铝合金板面交通警示牌15块
	2026年
	2027年
	502
	A：加快推进，优先开工

	
	云南省昆明市嵩明县牛栏江镇分水沟小流域坡耕地水土流失综合治理工程
	梯田工程257.58h㎡，配套措施包括提水泵站工程2座；蓄水池28座（其中50m³蓄水池1座、100m³蓄水池7座、150m³蓄水池18座、300m³蓄水池2座）；管道工程14.69km，其中PE管12.39km，热镀锌钢管2.30km；配套闸门井41座，镇支墩139座；田间道路4.71km，全部为修缮机耕道路，配套会车平台19处，下田口39座，路基挡墙416m；田间道路排水沟4.81km，沉沙井16座，预制涵管240m；水利设施喷绘40㎡，管护碑2座。
	2026年
	2028年
	1600
	B：推进前期，力争开工

	重要河流生态廊道建设工程项目
	嵩明县老草凹生态清洁型小流域治理工程
	以创建第一批国家水土保持示范工程成功核心，通过水土流失综合治理、面源污染防治和生态修复等手段实现小流域清洁治理。采用封育保护、梯田、坡耕地建设等减少泥沙入库，上游开展水源涵养林建设，中游开展生态沟渠拦截面源污染，下游开展湿地人工建设。
	2026年
	2028年
	1200
	B：推进前期，力争开工

	
	嵩明县弥良河入河排污口整治及规范化建设工程
	主要针对杨桥街道5个社区居委会20个自然村存在问题需要开展整治的生活污水排污口开展整治工程，主要建设内容如下：①污水收集系统建设工程新建DN300钢带主管19905m、DN200支管47190m、DN110UPVC入户管63391m，入户检查井（φ315塑料检查井）4232座，检查井（φ700塑料检查井）1672座。②污水处理系统建设工程嵩明县弥良河入河排污口整治及规范化建设工程可行性研究报告
2350m³/d太阳能微动力A2/O一体化设施1座。
	2027年
	2028年
	3089.4
	A：加快推进，优先开工

	
	嵩明县上游水库水环境改善治理（一期）工程
	建设水库周边湿地450亩、隔离栏工程5000米、宣传警示牌20块、村庄污水收集DN400管13600米、DN300管9800米、泵站5座、检查井468座、垃圾中转站1座等水环境改善治理设施。
	2028年
	2030年
	3600
	C：研究阶段，储备项目

	
	牛栏江（嵩明段）水环境综合治理一期工程
	子项一：牛栏江（嵩明段）弥良河水环境综合治理项目，总投资2268万元，新建弥良河沿岸村庄截污管62.474千米，其中新建DN500污水管约8603米，新建DN400污水主管约5943米，DN300污水主管约15618米，DN200污水支管约14212米，DN100污水户管约17395米，φ700污水检查井约1599座，φ500接户清扫井约1206座，原位处理设施一套。将弥良河上游西山、大村子、布能三个社区1366户7865人生活污水接入嵩明县第一污水处理厂进行处理，西山社区弥良河库区内三个小组原位处理设施处理。计划开挖土方约27331立方米，回填土方约12486立方米，细沙包管约14900立方米，混凝土拆除约4468立方米，混凝土恢复约5607立方米。
子项二：牛栏江流域（嵩明段）干流水环境综合治理项目，总投资2430万元，牛栏江（嵩明段）干流村庄截污管网46.974千米（其中主管约33174米，分户排污管约13800米），检查井约407座，氧化池约3座；支流黑箐河村庄截污管网2.616千米（其中主管816米、分管1800米），检查井18座，挖方3866立方米；路面破除恢复2866平方米；氧化池1座。
子项三：牛栏江流域（小街镇段）水环境综合治理项目，总投资3461万元。主要建设污水管网11.91千米，检查井397个，配套污水提升工程及入户管网等，生态沟渠20.243千米、河道淤泥清理2.2万立方米、河道垃圾清理0.11万吨。
子项四：牛栏江流域小街镇集镇段污水收集工程，总投资600万元。项目依托原有集镇DN500污水管网，新建污水管网14.15千米，其中DN400污水主管400米，DN300污水主管3800米，DN200污水支管6200米，DN100污水支管3750米，污水检查井284座，将集镇北区500余商住户、南区2000余户商住户生活污水接入小街污水处理厂进行处理。
子项五：牛栏江流域（杨林镇段）水环境综合治理项目，总投资2400万元，实施对龙河沿线截污提升工程，龙保社区下四板桥村，新村社区老羊村，官渡社区大官渡、小官渡、西村进行截污，拟建污水管网5千米，同步配套建设一体化处理设施处理达标后回用；杨林河沿河杨林社区、老城社区、张官营村委会、大树营村委会等4个村（社区）实施截污工程，拟建污水管网4千米；杨林河15千米全段实施清淤除障工作。
子项六：牛栏江（嵩明段）果马河流域水环境综合治理项目，总投资3220万元，建设果马河村庄截污管网54.084千米，建设大庄、大营、龙院、新春邑等社区主管网DN500管6160米，DN400管9862米，检查井640个；建设连通大庄、大营、龙院、新春邑主管道DN600管14.6km接入嵩明县城北片区污水管网，建设污水提升泵站2座接入嵩明县第一污水处理厂进行处理。寺脚社区建设主管网DN500管2160米，DN400管3562米，检查井229个。建设污水提升泵站1座接入就近市政污水管道。支流普沙河沿线晁家、山脚、回辉等社区建设主管网DN500管2350米，DN400管6830米，DN300管8560米，检查井710个。
	2026年
	2030年
	14379
	B：推进前期，力争开工

	水库移民后期扶持
	嵩阳街道普渡社区美丽家园建设项目
	1.污水管网2.5KM；2、新增路灯128盏；3、排水沟沟盖板约50M；4、300立方蓄水池一座，约20M长挡水坝一座；5、饮水池加固修复；6、修复道路约3.3KM；7、休闲步道约750M；8、两座移民活动室约1500平米，配套场地硬化；9、休闲景观长廊一座约30平米；10、水上舞台一座约150平米；11、相关绿化改造及附属宣传栏；12、安全围挡350米。
	2026年
	2027年
	890.43
	A：加快推进，优先开工

	
	嵩阳街道7个社区补短板建设项目
	1.大庄社区：道路硬化约400米，雨污管网700米，路灯12盏；2.东北街：道路硬化约150米，排水沟150米；3.东村社区：500立方蓄水池一座，20立方蓄水池一座，配套引水管网；4.龙院村：道路硬化约400米，雨污管网约500米；5.寺脚社区：道路沥青约850米；6.椅伴社区：道路硬化约410米，雨污管网85米；7、大营社区：雨污管网1450米，排水沟2900米，沉泥井40座。
	2026年
	2027年
	499.04
	A：加快推进，优先开工

	
	嵩阳街道农产品物流仓储中心建设项目
	本项目总用地面积：19682.83平方米，约29.52亩。建筑按单、多层建筑进行设计，总建筑面积为：10762.30平方米，新建建筑4幢单体，包括：两幢仓库，总建筑面积10292.89平方米（单层，门式钢架结构）；一幢设备用房和公厕，总建筑面积442.14平方米（地下一层，地上一层，混凝土框架结构）；一幢门房，总建筑面积27.27平方米（一层，混凝土框架结构）；设计使用年限50年，8度抗震设防。建筑消防类别：丙类单层仓库和单层公共建筑；建筑耐火等级：二级。
	2026年
	2027年
	3000
	A：加快推进，优先开工

	
	嵩阳街道龙院社区花果山现代化设施农业建设项目
	建设200亩现代化种植大棚，并配套建设棚间道路、水沟、供电等辅助设施，发展果蔬种植。
	2028年
	2030年
	2200
	C：研究阶段，储备项目

	
	嵩阳街道倚伴社区高端设施农业项目
	建设100亩现代化种植大棚，并配套建设棚间道路、水沟、供电等辅助设施，发展花卉种植。
	2030年
	2030年
	1200
	C：研究阶段，储备项目

	
	嵩阳街道山脚社区文旅产业提质增效建设项目
	依托山脚社区望风屏景区，建设素食、小吃、禅修、农产品销售展示等一体的商业体，增加村集体和移民的收入和务工机会。
	2029年
	2030年
	1200
	C：研究阶段，储备项目

	
	嵩阳街道东村商业中心建设项目
	项目占地1800㎡，依托东村旅居产业的发展，建设商业中心2000㎡，部署饮食、农产品销售展示、文化产品等。
	2030年
	2031年
	600
	C：研究阶段，储备项目

	
	嵩阳街道高密度水产养殖项目
	充分利用小龙高速公路高架桥下地块130亩，建设高密度养鱼项目，发展农业新质业态。
	2030年
	2031年
	1400
	C：研究阶段，储备项目

	
	嵩阳街道倚伴社区美丽家园建设项目
	1.新建污水管网解决136户农户生活污水排放，同时建设两个氧化塘用于收集沉淀生活污水；2.新建室外公厕2座；3.道路及场地硬化；4.新建路灯；5.新建绿化及居民活动文体广场。
	2029年
	2030年
	1073
	C：研究阶段，储备项目

	
	嵩阳街道新春邑社区高端设施养殖农文旅融合建设项目
	将三个坝塘（山心塘、黑泥塘、马家坟水库）共计150亩进行清淤、挡土支砌，完善建设进、排水设施，安装相应养殖设备开展农文旅融合发展养殖项目。
	2030年
	2031年
	500
	C：研究阶段，储备项目

	
	嵩明县杨林镇龙保社区商业中心建设项目
	建设3栋商业大楼（内设商铺共计150间）、地下停车场及相关配套设施。
	2029年
	2030年
	3000
	C：研究阶段，储备项目

	
	嵩明县杨林镇现代设施农业建设项目
	建设智能高端连体式温室大棚100亩，安装调温调湿一体化设备及水肥一体化系统，配套建设育苗、仓储、展销等辅助设施，发展精品果蔬、花卉种植。
	2027年
	2028年
	2000
	B：推进前期，力争开工

	
	杨林镇龙保社区美丽家园建设项目
	1.龙保社区黄家坡小组实施整村人居环境整治提升，村内建设截污工程，安装污水管道2千米，新建休闲广场1个及建设基础配套设施。2.龙保社区龙家村、上四板桥村道路硬化1.5千米，道路宽度约4米。
	2029年
	2030年
	1000
	C：研究阶段，储备项目

	
	杨林镇大中型水库移民安置区基础设施补短板建设项目
	1.云林社区村内道路安装路灯100盏。2.大树营村委会大树营村小组道路硬化3.3千米，宽度约4米。
3.东山村委会道路硬化4千米，道路宽度4米。4.罗良村委会道路硬化500米，道路宽度4米。
5.老余屯村委会道路硬化1.5千米，道路宽度4米；安装太阳能路灯120盏。6.官渡社区道路硬化2千米，道路宽4米；安装太阳能路灯40盏。
	2027年
	2028年
	460
	C：研究阶段，储备项目

	
	嵩明县牛栏江镇商铺光充联动站建设项目
	1.商业用房：占地面积2000㎡，建设层数3层，建筑面积6000㎡；2.充电站：占地面积1800平方米，规划重卡充电车位10个，小车充电车位25个，储能设备1套。3.屋顶光伏：在商铺屋顶及充电站上方搭建光伏板。
	2028年
	2029年
	2560
	B：推进前期，力争开工

	
	牛栏江镇小新街商业综合体
	项目占地1.13亩，地块位于小新街集镇商业聚集区，拟建设1栋5层商业综合楼，建筑面积3500平方米。
	2029年
	2030年
	1000
	C：研究阶段，储备项目

	
	嵩明县小街镇特色商业街区建设项目
	1.场地平整6666.67平方米；2.建设6600平方米商业体建筑（含商铺、仓库等）；3.建设消防水泵房150平方米；4.场地硬化2000平方米；5.附属电力、排水、绿化设施。
	2028年
	2029年
	2000
	B：推进前期，力争开工

	
	嵩明县小街镇青龙街片区美丽家园建设项目
	墩白村、本纳村、保旺村片区道路硬化13289.3平方米；污水管网建设主管4000米，支管建设3400米。
	2028年
	2029年
	500
	C：研究阶段，储备项目

	
	嵩明县小街镇大中型水库移民后期扶持基础设施建设项目
	1.入户道路建设12840平方米，其中阿古龙村3200平方米、甸丰村4100平方米、福海村2600平方米、匡郎村1840平方米、矣得谷村1100。2.污水管网建设4200米，其中阿古龙建设1200米、甸丰村建设350米、福海村建设1000米。
	2029年
	2030年
	500
	C：研究阶段，储备项目

	地下水超采综合治理工程项目
	嵩明县地下水监测工程
	建设地下水监测设施，对嵩明县地下水位进行定期监测。
	2026年
	2030年
	1000
	B：推进前期，力争开工



附件2-5昆明市嵩明县“十五五”水安全保障规划嵩明县数字孪生水网工程项目表
	项目名称
	项目内容
	建设时间
	计划投资（万元）
	项目类型（A、B、C）

	
	
	计划开工时间
	计划完工时间
	合计
	

	嵩明县水文站网专项建设工程
	山洪灾害防治项目新建水位、雨量监测站；水系、重点河流水文站建设，蒸发、泥沙自动监测站点建设，水土保持站点建设。
	2026年
	2030年
	2000
	B：推进前期，力争开工

	嵩明县指挥调度和远程集控中心建设项目
	远程集控：工程现场设立现场控制中心，在工程管理单位设立集控中心，集控中心与现场控制中心连接，通过现场控制中心实现对工程的远程控制联合调度：县（区）设立联合指挥调度中心，提供联合值班、综合展示、方案预演、会商研判、应急指挥等一体化的功能
	2026年
	2030年
	1300
	C：研究阶段，储备项目

	监测感知设备后期更新与维护工程
	山洪灾害治理项目监测设备升级改造，已建中型水库现代化改造等
	2026年
	2030年
	1500
	B：推进前期，力争开工





