嵩明县杨林镇龙保社区黑臭水体整治完成情况的公示

一、水体基础信息
（一）黑臭水体名称：保家村下段至独栗子树排污沟渠；水体类型：沟渠；水域面积：300平方米（长300米、宽1米）；地理位置：起点为嵩明县比诺幼儿园东南100米（经度:103.017424、纬度：25.243426）、终点为保家村独栗子树（经度:103.014385、纬度：25.240931）；监管级别：省级清单；水体功能：农灌沟；所属区域：龙保社区居民委员会；面积：15平方公里；人口数量：4600人。
（二）黑臭水体名称：对龙河老河道；水体类型：河；水域面积：1380平方米（长345米、宽4米）；地理位置：起点为河外村界碑东南侧50米（经度:103.024929、纬度：25.243571）、终点为河外村对龙河007.12号电杆北侧30米（经度:103.02475、纬度：25.242928）；监管级别：国家清单；水体功能：农灌沟；所属区域：龙保社区居民委员会；面积：15平方公里；人口数量：4600人。
（三）黑臭水体名称：河外村公益园旁北侧20米；水体类型：沟渠；水域面积：126平方米（长126米、宽1米）；地理位置：起点为河外村公益园北侧20米（经度:103.022716、纬度：25.244058）、终点为对龙河老河道汇入口（经度：103.023702、纬度：25.244031）；监管级别：省级清单；水体功能：农灌沟；所属区域：龙保社区居民委员会；面积：15平方公里；人口数量：4600人。
二、黑臭水体整治工作开展情况
依托对龙河水环境整治工程对上述三条黑臭水体进行整治。对龙河水环境整治工程于2020年4月启动，2021年5月全面完工。工程实际完成投资1050余万元，主要建设DN500钢带增强波纹管863.5米；DN400钢带增强波纹管1071.8米；DN300钢带增强波纹管8107.36米；塑料检查井473座。污水提升泵站2座。项目实施后从源头上削减龙保社区五个村小组生活污水污染，对保家村下段至独栗子树排污沟渠、对龙河老河道、河外村公益园旁北侧20米黑臭水体进行了整治，显著减少进入对龙河的生活污染负荷，从而有效改善对龙河的水环境质量，提升龙保社区人居生活质量。
三、整治效果
龙保社区上述3个黑臭水体已通过源头截污，将村庄生活污水收集后排入嵩明县第二污水处理厂处理，目前已全部整治完成，水体无返黑返臭现象。
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